- **Петля для толстых и профильных две­рей**

- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактива­ции)

- **CLIP top** с пружиной или без пружины

- Металлическая петля, никелированная

- Угол открывания 95°

- Регулировка фасада в трех плоскостях

- Удобная регулировка по глубине с помо­щью механизма шнек

- Дверь устанавливается и снимается с кор­пуса без инструмента

- При выборе петли **INSERTA** петля крепится без инструмента